[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# peer neighbor-route

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# [no] peer neighbor-route`

対象PPPインターフェースにおいて、PPP接続の確立後、対向IPアドレス（接続相手のPPPインターフェースに設定されたIPアドレス）へのホスト経路（32ビットマスク経路）を登録するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対向IPアドレスへのホスト経路を登録しないよう設定する。
初期設定は登録する。

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、対向IPアドレスへのホスト経路を登録しないよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no peer neighbor-route ↓

■ ppp0インターフェースにおいて、対向IPアドレスへのホスト経路を登録するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp1 ↓
    awplus(config-if)# peer neighbor-route ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- peer neighbor-route（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK