[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf amfplus-license-only

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf amfplus-license-only`

AMF PlusライセンスとAMFライセンスの両方がインストールされているコントローラーまたはマスターノードにおいて、AMF Plusライセンスだけを使用させるAMF Plus強制機能を有効にする。
no形式で実行した場合はAMF Plus強制機能を無効にする。
初期設定は無効（AMF PlusライセンスとAMFライセンスの両方を使用する）。
AMF PlusライセンスとAMFライセンスの両方がインストールされているコントローラーおよびマスターでは、利用可能なエリア数やメンバー数は両ライセンスの管理可能数を合計したものになるが、利用可能な機能はAMFライセンスの範囲となりAMF Plusライセンスとしての機能は利用できない。このような場合、本コマンドを設定することでAMF Plusライセンスだけが有効な状態となり、AMF Plusライセンスの機能が利用可能となる。ただし、利用可能なエリア数やメンバー数もAMF Plusライセンスで定められている数だけとなる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコントローラー、マスターでのみ有効。
■ 本コマンド有効時はAMFライセンスが使用されないだけで、AMFライセンスそのものが削除されるわけではありません。
■ 本コマンドを有効にするとAMFライセンスの管理台数はカウントされなくなるため、あらかじめAMF Plusライセンスだけで管理対象のノード数をカバーできるようにライセンスをご購入ください。
本コマンド実行により管理対象ノード数が足りなくなった場合は一部のノードがAMFネットワークから離脱しますが、どのノードが離脱するかはAMFネットワークの構成に依存し、AMF Plus対応バージョンであるかどうかには依存しません。AMF Plusに対応していないバージョンのノードを管理対象から外したい場合は、該当ノードでAMFを無効化してください。
■ AMFライセンスのみがインストールされている場合は本コマンドを設定しないようご注意ください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf amfplus-license-only（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK