[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# show running-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# show running-config [SECTION]`

`# show running-config unencrypted`

ランタイムメモリー上にある現在の設定内容（ランニングコンフィグ）を表示する。
write terminalコマンドとほぼ同じ。

### パラメーター

`SECTION` | コンフィグ中の特定のセクションだけを表示したい場合に指定する。省略時はすべてのセクションを表示する。指定できるセクションは機種やバージョンによって異なるため、詳しくはコマンドラインから「show running-config ?」と入力して確認すること
`unencrypted` | コンフィグ中の暗号化パスワードを平文で表示する（AES方式で暗号化されたパスワードのみ。他の方式で暗号化されたパスワードやハッシュ化されたパスワードは対象外）

### 使用例

    awplus# show running-config ↓
    !
    service password-encryption
    !
    no banner motd
    !
    username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
     .
     .
     .

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは特権EXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

write terminal（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK