[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa authentication 2fa-registration

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# aaa authentication 2fa-registration default group SERVER`

`(config)# no aaa authentication 2fa-registration default`

2FA自己登録用Webページに使用する認証方式を指定する。
no形式で実行した場合は認証方式を未設定に戻す。
初期設定は未設定。
詳しくは解説編を参照。

### パラメーター

`default` | システム全体に適用されるデフォルトの認証サーバーリストを指定する
`group SERVER :=` | `group {ldap|radius|GROUPNAME}`
| 認証要求の送信先サーバー。次のいずれかを選択する
| `ldap` | ldap-serverコマンドとそのサブコマンドで設定したすべてのLDAPサーバーを順に試行する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ 2FA自己登録用Webページで使用するRADIUS認証サーバーとして、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication 2fa-registration default group radius ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication 2fa-registration（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
ldap-server（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
2fa self-registration port（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK