[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# line console

モード: グローバルコンフィグモード --> ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# line console 0`

コンソールターミナルの設定を行うためのラインモードに移行する。
ラインモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。

### 使用例

■ コンソールターミナルの設定を行うためラインモードに入る。

    awplus(config)# line console 0 ↓
    awplus(config-line)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- line console（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- exec-timeout（ラインモード）
             +- length（ラインモード）
             +- speed（ラインモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
line vty（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK