[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# ageing-time

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# ageing-time <10-1000000>`

`(config-if)# no ageing-time`

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）で学習したMACアドレスの保持時間（エージングタイム）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<10-1000000>` | MACアドレス保持時間（秒）。初期値は300秒

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）のMACアドレス保持時間を60秒に変更する。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# ageing-time 60 ↓

■ ソフトウェアブリッジ「1」（br1）のMACアドレス保持時間を初期値（300秒）に戻す。

    awplus(config)# interface br1 ↓
    awplus(config-if)# no ageing-time ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ageing-time（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bridge（グローバルコンフィグモード）
show bridge（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK