[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server contact

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server contact TEXTLINE`

`(config)# no snmp-server contact`

システムの管理責任者を示すMIBオブジェクトsysContactの値を設定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態は未設定（空文字列）。

### パラメーター

`TEXTLINE` | システム管理責任者名（sysContact）。255文字以内の印刷可能文字で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ sysContactを設定する。

    awplus(config)# snmp-server contact netadmin@example.com ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server contact（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server system-name（グローバルコンフィグモード）
snmp-server location（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK