[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius local-server nas

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server nas [A.B.C.D]`

ローカルRADIUSサーバーに登録されているRADIUSクライアント（NAS）の情報を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス。指定時は該当クライアントのみ、省略時はすべてのクライアントが表示される

### 使用例

    awplus> show radius local-server nas ↓
    Total NAS: X
    Maximum NAS allowed by license: X
    RADIUS Local Server Secure (TLS) Proxy:
      Trustpoints         : (None)
      Mutual Auth         : on
      Cert Name Check     : global default on
      Proxy Status        : not running (not configured)

                                                                             Message
    NAS-Address      Shared-Key (encrypted)                            Authenticator
    --------------------------------------------------------------------------------
    127.0.0.1        dbSQ8EDlsS3xUeNxNmelt3ya+mDgdWCOegX15FooG8E=           optional

    TLS Client Host/IP Address        Cert Name Check
    -------------------------------------------------

表 1
Total NAS | 登録済みRADIUSクライアント（NAS）数
Maximum NAS allowed by license | 登録可能なRADIUSクライアント（NAS）の最大数
RADIUS Local Server Secure (TLS) Proxyセクション | 未サポート
NAS-Address | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
Shared-Key (encrypted) | 暗号化された共有パスワード
Message Authenticator | RADIUSパケット検証機能（nas message-authenticator）の設定
TLS Client Host/IP Address | 未サポート
Cert Name Check | 未サポート

### 注意・補足事項

■ 登録可能なRADIUSクライアント（NAS）の最大数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

### 関連コマンド

nas（RADIUSサーバーモード）
nas message-authenticator（RADIUSサーバーモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK