[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd dns search-list

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd dns search-list NAME`

`(config-if)# no ipv6 nd dns search-list [NAME]`

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットにDNS検索ドメインリスト（DNSSL）オプションを追加する。
no形式で実行した場合は、指定した検索ドメインを削除する。
初期状態では未設定（RAでDNS検索ドメインを通知しない）。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`NAME` | ドメイン名。no形式でドメイン名を省略した場合は対象インターフェース上の検索ドメイン設定がすべて削除される。

### 注意・補足事項

■ 2つのDNS検索ドメインをRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns search-list example.com ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd dns search-list example.jp ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd dns search-list（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd dns-server（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK