[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# port

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# port <1-65535>`

`(config-ldap-server)# no port`

対象LDAPサーバーへの接続先ポート番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は389。

### パラメーター

`<1-65535>` | LDAPサーバーのポート番号。初期値は389

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- port（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

host（LDAPサーバーモード）
secure mode（LDAPサーバーモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK