[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集 / 自動的な設定内容の削除

本製品の起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が働いた場合、ランニングコンフィグには自動的な設定内容が入ります。

> Note

> > 自動設定の適用は、ネットワークケーブルを接続せずに起動することで回避できます。
> > 起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあるためです。
> > 自動設定が行われる条件などの詳細は、AMF応用編をご参照ください。

自動的な設定が適用された場合、コンソールには次のようなメッセージが表示されます。

    06:58:23 awplus : IP address assignment underway:
    06:58:23 awplus : Password change is strongly recommended
    06:58:35 awplus : Interface vlan1 address set to 192.168.1.1/24

設定例集に掲載されているコマンドは、原則的に設定がまったく行われていない本製品の初期状態（出荷時設定）を前提としています。
そのため、設定例にしたがってコマンドを入力していく場合、この自動的な設定内容によって入力したコマンドがエラーになったり、意図した動作にならない可能性があります。
自動設定が適用された場合は、本製品のCLIに管理者アカウント（デフォルトは「manager」）でログインし、下記のコマンドを実行してインターフェースの自動設定内容を削除した上で、各設定例のコマンドを入力してください。

    enable
    configure terminal
    interface vlan1
     no ip address
     no ipv6 enable
     no ipv6 address dhcp
     no ip dhcp-client vendor-identifying-class
     no ip dhcp-client request vendor-identifying-specific

なお、自動設定が適用された場合、前記のインターフェース設定に加え、SSHサーバーの有効化（「manager」のみログイン可）、Webサーバーの有効化も行われますが、こちらは必要に応じて設定を変更してください。
これらの設定を完全に初期状態に戻したい場合（SSHサーバー無効、Telnetサーバー有効、Webサーバー無効）は、下記のコマンドを実行します。

    no ssh server allow-users manager
    no service ssh
    service telnet
    no service http

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK