[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# netconf log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NETCONF

`(config)# [no] netconf log {edit-config|get|get-config|kill-session|lock|unlock}`

NETCONFのログオプションについて指定する。個々のオプションのオン・オフを指定することで、NETCONFメッセージのログ取得を制御できる。指定されたオプションが有効になったとき、指定されたオプションの該当するNETCONFメッセージログが取得される。

### パラメーター

`edit-config` | <edit-config>メッセージログを取得する
`get` | <get>メッセージログを取得する
`get-config` | <get-config>メッセージログを取得する
`kill-session` | <kill-session>メッセージログを取得する
`lock` | <lock>メッセージログを取得する
`unlock` | <unlock>メッセージログを取得する

### 使用例

■ lockメッセージとunlockメッセージのログを取得するには、以下のコマンドを使用する。

    awplus(config)# netconf log lock ↓
    awplus(config)# netconf log unlock ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- netconf log（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK