[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-discovery snmp-polling-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# snmp-discovery snmp-polling-interval <1-3600>`

`(config)# no snmp-discovery snmp-polling-interval`

SNMP探索機能におけるSNMPのポーリング間隔を設定する。
初期設定は300秒。
no形式で実行すると初期設定に戻る。

### パラメーター

`<1-3600>` | ポーリング間隔（秒）

### 使用例

■ SNMPポーリング間隔を120秒に設定する。

    awplus(config)# snmp-discovery snmp-polling-interval 120 ↓

■ SNMPポーリング間隔を初期設定（300秒）に戻す。

    awplus(config)# no snmp-discovery snmp-polling-interval ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery snmp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）
show snmp-discovery（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK