[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding dns46(mapping)

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# [no] ip dns forwarding dns46 NAME`

DNS46機能とNAT46マッピングインスタンスを関連付け、DNSサーバーから取得したIPv6アドレス（AAAAレコード）とIPv4アドレス（Aレコード）を、IPv6端末用のアドレス変換ルール（6to4マッピング）として、指定したNAT46マッピングインスタンスにダイナミック登録するよう設定する。
no形式で実行した場合は、DNS46機能とNAT46マッピングインスタンスの関連付けを削除する。
初期設定ではNAT46マッピングインスタンスは関連付けられていない。
本コマンド設定後は、ip dns forwarding dns46 subnetコマンドで6to4マッピングの登録対象IPv4/IPv6アドレスを限定することもできる。

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名

### 使用例

■ DNS46で取得した情報にもとづき、NAT46マッピングインスタンス「test」にIPv6端末用アドレス変換ルール（6to4マッピング）をダイナミック登録するよう設定する。

    awplus(config)# ip dns forwarding dns46 test ↓

■ DNS46機能とNAT46マッピングインスタンス「test」の関連付けを削除する。

    awplus(config)# no ip dns forwarding dns46 test ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding dns46(mapping)（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46 subnet（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）
show ip dns forwarding dns46（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK