[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# 2fa self-registration port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# 2fa self-registration port <1-65535>`

`(config)# no 2fa self-registration`

専用WebページによるTOTPユーザーの自己登録を有効にし、自己登録用WebページのTCPポート番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。
詳しくは解説編を参照。

### パラメーター

`<1-65535>` | 自己登録用WebページのTCPポート

### 注意・補足事項

■ Web GUI（http port、http secure-port）とは異なるポートを設定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa self-registration port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa create user（特権EXECモード）
2fa reject-unconfigured-users（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication 2fa-registration（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK