[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp-relay

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`> show ip dhcp-relay [interface IFNAME]`

DHCPリレーエージェント機能の状態を表示する。

### パラメーター

`interface IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus> show ip dhcp-relay ↓

    DHCP Relay Service is enabled
    Use of client side address as source address is enabled

    vlan1 is up, line protocol is up
    Maximum hop count is 10
    Maximum DHCP message length is 1400
    Insertion of Relay Agent Option is disabled
    Checking of Relay Agent Option is disabled
    Insertion of Subscriber-ID auto-MAC is disabled
    The Remote Id string for Relay Agent Option is 0000.0000.0000
    Relay Information policy is to replace existing relay agent information
    List of servers :   192.168.30.5

### 関連コマンド

ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）
ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK