[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# max-sessions

モード: PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config-pppoe-relay)# max-sessions <1-65534>`

`(config-pppoe-relay)# no max-sessions`

対象PPPoEパススルーインスタンスが転送するPPPoEセッションの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は5000セッション。

### パラメーター

`<1-65534>` | 最大セッション数。初期値は5000

### コマンドツリー

    pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- max-sessions（PPPoEパススルーモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK