[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# show interface switchport

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show interface switchport`

スイッチポートのVLAN関連情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show interface switchport ↓
     Interface name         : port1.0.1
     Switchport mode        : access
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 1
     Configured Vlans         :    1
    ...

### 関連コマンド

switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK