[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# ddns enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config)# [no] ddns enable`

ダイナミックDNS（DDNS）クライアント機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。
実際にDDNSクライアントとして動作させるためには、ddns-update-methodコマンドとそのサブコマンドでダイナミックDNSサービス固有の設定（更新用URL、ユーザー名、パスワードなど）を行い、ip ddns-update-method、ipv6 ddns-update-methodコマンドでサービス固有設定を更新対象のアドレスを持つインターフェースに関連付ける必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ddns enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK