[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa authentication enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa authentication enable default local`

`(config)# no aaa authentication enable default`

enableコマンド実行時の認証方式および認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
なお、本製品はenableパスワードによる認証しかサポートしていないため、本コマンドを通常形式で実行してもno形式で実行しても動作は変わらない。

### パラメーター

`default` | デフォルト認証順序リスト
`local` | enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

enable password（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK