[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線機能 / 運用機能

無線APの状態確認は、以下のコマンドで行います。

実施内容 | コマンド
確認コマンド
無線APの状態表示 | show wireless ap status(local)（非特権EXECモード）
近隣APの表示 | show wireless ap neighbors(local)（非特権EXECモード）
無線クライアントの表示 | show wireless ap clients(local)（非特権EXECモード）

## AT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）

本製品をAT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）に登録することにより、本製品のステータスや統計情報をAWCプラグイン上で確認することができます。
本製品の登録方法やサポート機能については、AWCプラグインのリファレンスマニュアルをご覧ください。

> Note

> > AT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）への登録はライセンスが必要となります。ライセンスの詳細は弊社ホームページをご覧ください。

> Note

> > AT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）バージョン3.13.2以降では、一部設定を除き、AWCプラグインからの設定変更が可能です。設定方法の詳細は、AWCプラグインのリファレンスマニュアルをご参照ください。

> Note

> > AT-Vista Manager EX（AWCプラグイン）バージョン3.13.1以前では、AWCプラグインからの設定変更は未サポートです。設定変更はコマンドラインまたはWeb GUIで行ってください。

AWCプラグインとの接続は、Ethernetインターフェースeth1（LAN1/POEポート）に設定されたアドレスを使用して行います。
AWCプラグインと接続する前にEthernetインターフェースeth1にIPアドレスを設定してください。

> Note

> > LAN2/POEポートを使用しての接続はできません。

> Note

> > 本製品の起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が働いた場合、IPアドレスは192.168.1.1/24に自動設定されます。
> > 自動的な設定が適用された場合、コンソールには次のようなメッセージが表示されます。

> >     06:58:23 awplus : IP address assignment underway:
> >     06:58:23 awplus : Password change is strongly recommended
> >     06:58:35 awplus : Interface br0 address set to 192.168.1.1/24

■ Ethernetインターフェースeth1にIPアドレスを設定する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ip address 192.168.100.1/24 ↓

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F