[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wan-metrics uplink-load(local)

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics uplink-load <0-255>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics uplink-load`

WAN側 アップリンクの回線負荷率を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は240。

### パラメーター

`<0-255>` | ダウンリンクの回線負荷率。不明な場合は「0」を指定。設定したい回線負荷率（%）を100で割り、その値に255をかけた値を指定する。例えば回線負荷率を75%に設定する場合は 75/100×255＝191となるので191を指定する。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
    hs20(local) (Passpointモード)
        |
        +- wan-metrics uplink-load(local)（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint(local)（無線ネットワークモード）
enable(local)（Passpointモード）
hs20(local)（Passpointモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F