[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# max-clients(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# max-clients <1-500>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no max-clients`

対象無線インターフェースにおいて、アクセスポイントに接続可能な無線クライアントの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-500>` | 最大クライアント接続数

### 注意・補足事項

無線インターフェース（radio）が3の場合の設定値は1-256まで

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- max-clients(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F