[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ds-lite static-aftr-name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# ds-lite static-aftr-name HOSTNAME`

`(config)# no ds-lite static-aftr-name`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能で使用するAFTR（ISP側ルーター）をスタティックに設定する。
no形式で実行した場合はAFTRの設定を削除する。
初期状態では未設定。
AFTRは、DS-Lite対応のIPv4インターネット接続サービスを提供するISP側のルーターで、ユーザー側DS-Lite対応ルーター（本製品）との間のIPv4 over IPv6トンネルを終端するほか、ユーザー側LANから同トンネル経由でインターネット宛てに送信されてくるIPv4パケットの始点アドレスをISPの所有するグローバルアドレスに変換するダイナミックENAT（NAPT）処理を行う。
なお、AFTRのホスト名は本製品のDHCPv6クライアント機能（ipv6 address dhcpコマンド）やDHCPv6 PDクライアント機能（ipv6 dhcp client pdコマンド）によって動的に取得することもできる。その場合、本コマンドによるスタティック設定は不要。

### パラメーター

`HOSTNAME` | AFTRのホスト名またはIPv6アドレス

### 使用例

■ AFTRをスタティックに設定する。

    awplus(config)# ds-lite static-aftr-name aftr.example.com ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F