[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# findme

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# findme [timeout <5-3600>]`

`# no findme`

機器のWIRELESS LAN LEDを点滅させる。
no形式で実行した場合は、WIRELESS LAN LEDを通常動作に戻す。

### パラメーター

`timeout <5-3600>` | WIRELESS LAN LEDを点滅させる時間（秒）。この時間が経過すると、WIRELESS LAN LEDは通常動作に戻る。省略時は60

### 使用例

■ すべてのWIRELESS LAN LEDを60秒間点滅させる。

    awplus# findme ↓

■ すべてのWIRELESS LAN LEDを120秒間点滅させる。

    awplus# findme timeout 120 ↓

■ WIRELESS LAN LEDを通常動作に戻す。

    awplus# no findme ↓

### 注意・補足事項

■ CPU高負荷時には、LEDの点滅間隔が不規則になる可能性がある。

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F