[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac username

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth-mac username {hyphen|colon|dot|none} {lower-case|upper-case}`

MACベース認証においてRADIUSサーバーに認証を要求するときのユーザー名の形式を変更する。
no形式で実行した場合は、初期設定に戻る。
MACベース認証では、SupplicantのMACアドレスをユーザー名・パスワードとしてRADIUSサーバーに送信するが、本コマンドではMACアドレスの形式および、MACアドレス中の16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すかを変更できる。
初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）を用いる。

### パラメーター

`hyphen|colon|dot|none` | MACアドレスの形式を指定する
| `hyphen` | ハイフンを含める（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）。初期値
| `colon` | コロンを含める（xx:xx:xx:xx:xx:xxの形式）
| `dot` | ドットを含める（xx.xx.xx.xx.xx.xxの形式）
| `none` | MACアドレスのみ（xxxxxxxxxxxxの形式）
`lower-case|upper-case` | 16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すか
| `lower-case` | 小文字（a～f）。初期値
| `upper-case` | 大文字（A～F）

### 使用例

■ MACベース認証用のユーザー名として、「0000F4112233」形式（ハイフンなし、A～Fは大文字）を使うよう設定する。

    awplus(config-if)# auth-mac username non upper-case ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定を変更しても、すでに認証済みのSupplicantには影響を与えない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-mac username（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F