[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip unreachables

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`(config)# [no] ip unreachables`

ICMP Type 3 Destination Unreachable（到達不能）メッセージの送信を有効にする。
no形式で実行した場合は同メッセージの送信を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip unreachables（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 unreachables（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F