[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# redirect-url(local)

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# redirect-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no redirect-url`

キャプティブポータルにおける認証後リダイレクト（固定URL）を有効化するとともに、リダイレクト先の固定URLを指定する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト（固定URL）を無効化する。
初期設定は無効。
本機能は認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。なお、認証後リダイレクトの動作を設定するコマンドは、session-keep(local)コマンド（セッション維持）とredirect-url(local)コマンド（固定URL）の2種類あるが、両方を設定している場合は、session-keep(local)コマンドの設定が優先される。

### パラメーター

`URL` | リダイレクト先のURL

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
    captive-portal(local) (無線ネットワークモード)
        |
        +- redirect-url(local)（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

session-keep(local)（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F