[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# zero-wait-dfs enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] zero-wait-dfs enable`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、Zero Wait DFSを有効にする。
no形式で実行した場合はZero Wait DFSを無効にする。
初期設定は無効。
Zero Wait DFSを有効にすると気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視し、レーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替える。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

■ 本設定は無線2でのみ使用できる。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- zero-wait-dfs enable（APプロファイル・無線モード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F