[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# gas-address-behavior(local)

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# gas-address-behavior <0-2>`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no gas-address-behavior`

GAS（Generic Advertisement Service）のアドレスの設定をする。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は「0」。

表 1：GAS Address 3 behavior
0（P2P specification） | GAS Initial request packetに含まれるBSSIDがワイルドカードBSSID(FF:FF:FF:FF:FF:FF)かつ、送信先MACアドレスが「マルチキャストアドレス、かつクライアントがまだAssociationされていない」または「ブロードキャストアドレス」の場合にワイルドカードBSSIDを用いて応答する。その他の場合は無線APのBSSIDを用いて応答する
1（IEEE 802.11 standard） | 送信先MACアドレスが「マルチキャストアドレス、かつクライアントがまだAssociationされていない」または「ブロードキャストアドレス」の場合にワイルドカードBSSID(FF:FF:FF:FF:FF:FF)を用いて応答する。その他の場合は、無線APのBSSIDを用いて応答する
2（Force non-compliant behavior） | どの条件下でも、無線APのBSSIDを用いて応答する

### パラメーター

`<0-2>` | GAS Address 3 behavior。設定値は表1を参照

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
    dot11u(local) (Passpointモード)
        |
        +- gas-address-behavior(local)（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint(local)（無線ネットワークモード）
enable(local)（Passpointモード）
dot11u(local)（Passpointモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F