[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# category action

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# category NAME action ACTION`

`(config-ips)# no category NAME action`

異常なトラフィックを検出したときに、侵入防御（IPS）機能が実行すべきアクションをIPSカテゴリー（イベント種別）ごとに指定する。
no形式で実行した場合は指定したIPSカテゴリーに対するアクションを初期設定に戻す。
初期設定はalert（ログ記録のみ）。

### パラメーター

`NAME` | IPSカテゴリー名（イベント種別）。下記から選択する（show ips categoriesコマンドでも確認可能）
| `active-ftp` | FTPアクティブモード
| `checksum` | IP/TCP/UDP/ICMP/TCPv6/UDPv6/ICMPv6のチェックサム異常
| `ftp-bounce` | FTPバウンス攻撃
| `gre-decoder-events` | GREに関するエラーや異常
| `http-events` | HTTPに関するエラーや異常
| `icmp-decoder-events` | ICMPv4/ICMPv6に関するエラーや異常
| `ip-decoder-events` | IPv4/IPv6に関するエラーや異常
| `ppp-decoder-events` | PPPに関するエラーや異常
| `smtp-events` | SMTPに関するエラーや異常
| `stream-events` | TCPに関するエラーや異常
| `udp-decoder-events` | UDPに関するエラーや異常
`ACTION` | アクション。下記から選択する。
| `alert` | アラート。ログメッセージを出力するだけで、該当カテゴリーに分類されたパケットは通過させる
| `deny` | 拒否。該当カテゴリーに分類されたパケットを破棄する
| `disable` | アクション無効。該当カテゴリーに分類されたパケットは通過させる。IPS機能として特別なアクションは行わない

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能によって「checksum」カテゴリーに分類されたパケットを破棄するよう設定する。

    awplus(config-ips)# category checksum action deny ↓

■ 「checksum」カテゴリーに分類されたパケットに対するアクションを初期設定のalert（ログ記録のみ）に戻す。

    awplus(config-ips)# no category checksum action ↓

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- category action（IPSモード）

### 関連コマンド

protect（IPSモード）
show ips categories（特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F