[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip name-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip name-server [vrf VRFNAME] SERVER`

`(config)# ip name-server SERVER [suffix-list LISTNAME]`

`(config)# no ip name-server SERVER [suffix-list]`

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。作成したVRFインスタンスでDNSリレー機能（ip dns forwarding）を使用する場合に指定する。省略した場合はグローバルVRFインスタンスと見なされる
`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス
`suffix-list LISTNAME` | ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンド。大文字小文字を区別する）。指定したDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用させたい場合に指定する。no形式でsuffix-listパラメーターを指定した場合は、DNSサーバーの登録は削除せずに、DNSサーバーとドメインリストの関連付けのみを削除する。

### 使用例

■ DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    awplus(config)# ip name-server 172.17.28.1 ↓
    awplus(config)# ip name-server 172.17.22.10 ↓

■ DNSリレー機能（ip dns forwarding）において、ドメインリストexample_jpにマッチするドメインの問い合わせはDNSサーバー172.16.10.1に、それ以外のドメインの問い合わせはDNSサーバー192.168.1.10に転送するよう設定する。
（ドメインリストは、別途ip dns forwarding domain-listコマンドで作成してあるものと仮定）

    awplus(config)# ip name-server 172.16.10.1 suffix-list example_jp ↓
    awplus(config)# ip name-server 192.168.1.10 ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）やPPP接続時のIPCPネゴシエーション（ppp ipcp dnsコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。DHCPとIPCPの両方が有効な場合は、先に学習したほうが優先される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
■ DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで（VRFインスタンスごと）。
なお、suffix-list（ドメインリスト）付きDNSサーバーの登録数に上限はないが、使用環境によっては遅延等が発生する可能性もあるため、十分な検証を実施した上で登録すること。
■ vrfパラメーター付きで登録したDNSサーバーは、DNSリレー機能（ip dns forwarding）にだけ用いられ、本製品自身のDNS問い合わせ機能（ip domain-lookup）には使用されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip name-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F