[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode enhanced-open-transition-mode(local)

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode enhanced-open-transition-mode`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

Enhanced Open移行モードのセキュリティー設定を作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
■ Enhanced Open移行モードを使用する場合は、同モードのセキュリティー設定を持つ無線ネットワーク設定をVAP0とVAP1に割り当てること。また、VAP1の無線ネットワーク設定ではhide-ssidコマンドを設定すること。以下、無線1で同モードを使用する場合の最小設定を示す。

    wireless
    ! Enhanced Open移行モード用セキュリティー設定
     security 10 mode enhanced-open-transition-mode
    ! VAP0用ネットワーク設定（Enhanced Open非対応クライアント向け）
     network 10
      ssid opennet
      security 10
    ! VAP1用ネットワーク設定（Enhanced Open対応クライアント向け）
     network 11
      hide-ssid
      security 10
    ! APプロファイル（無線1のVAP0/VAP1でEnhanced Open移行モードを使用）
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 10
       vap 1 network 11

■ Enhanced Open移行モードはVAP0/VAP1でのみ使用可能。VAP2以降に設定した場合はAPプロファイルが無効になる。
■ Enhanced Open移行モードは無線1、無線2でのみ使用可能。無線3に設定した場合はAPプロファイルが無効になる。
■ Enhanced Open移行モード使用時、以下の設定は固定値となり変更できない。

項目 | 設定
VAP0 | VAP1
Opportunistic Wireless Encryption（OWE） | 無効 | 有効
管理フレーム保護（MFP） | 無効 | 有効（必須）

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode enhanced-open-transition-mode(local)（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F