[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show arp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show arp [vrf VRFNAME|global]`

ARPキャッシュの内容を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される

### 使用例

    awplus> show arp ↓
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.20.21   0000.c00a.0403   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.11   0000.c00a.0303   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.23   0000.c00a.0405   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.10   0000.c00a.0302   eth2                 -           dynamic
    192.168.10.15   0000.c00a.0304   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.24   0000.c00a.0406   eth1                 -           dynamic

    [VRF: red]
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    10.1.1.1        0015.77ad.1234   eth2.11              -           dynamic

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス。一般的にはMACアドレスだがマルチポイントGREインターフェースでは対向ルーターのトンネル終端IPアドレス（エンドポイントIPアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | 空欄
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか
VRF | VRFインスタンス名

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
ip proxy-arp（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F