[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# next-server

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# next-server A.B.C.D`

`(dhcp-config)# no next-server`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「next-server」（起動用イメージファイルが置かれているTFTPサーバーのIPアドレス）の情報を追加する。
TFTPサーバーのIPアドレスの情報は1つしか設定できない。本コマンドを複数回実行した場合は、最後に設定したIPアドレスがクライアントに提供される。
no形式で実行した場合は、指定したnext-serverの情報を削除する。
なお、起動用イメージファイルのパスは、bootfileコマンドで設定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | TFTPサーバーのIPアドレス

### 使用例

■ 起動用イメージファイルが置かれているTFTPサーバーとして172.17.28.5を通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# next-server 172.17.28.5 ↓

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- next-server（DHCPモード）

### 関連コマンド

bootfile（DHCPモード）
network（DHCPモード）
range（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F