[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# option

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# option OPTION TEXTLINE`

`(config-dhcp6)# no option OPTION`

クライアントに提供するIPv6設定情報のうち、ipv6 dhcp optionコマンドで設定したユーザー定義オプションの値を設定する。
no形式で実行した場合は、オプションの設定値を削除する。

### パラメーター

`OPTION :=` | `{<1-254>|NAME}`
| DHCPオプション。オプションコード（番号）かオプション名（文字列）で指定する。あらかじめ、ipv6 dhcp optionコマンドで値の表記形式を指定しておかなくてはならない。なお、23, 24, 31は、それぞれdns-serverコマンド、domain-nameコマンド、sntp-addressコマンドで使用されている既定のオプションであり、本コマンドでこれらのオプションを指定した場合は、前記コマンドの設定を上書きする（本コマンドの設定が優先される）ので注意すること
| `<1-254>` | オプションコード
| `NAME` | オプション名。ipv6 dhcp optionコマンドでオプション名を指定した場合のみ使用可能
`TEXTLINE` | オプションの値。ipv6 dhcp optionコマンドで指定した表記方法で指定すること。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ DHCPv6オプション「nbt-nodetype」（オプションコード17）を定義し、DHCPv6プール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ipv6 dhcp option 17 name nbt-nodetype ascii ↓
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool mypool ↓
    awplus(config-dhcp6)# option nbt-nodetype 04 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでDHCPv6オプションの提供値を設定しても、クライアントが該当オプションを要求しなかった場合、該当オプションは実際には送信されない。

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- option（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

ipv6 dhcp option（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F