[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線機能 / 全体設定

ローカルAP（本製品自身）の無線設定を行うには、以下のコマンドを使用して無線設定モードへの移動、無線設定の適用を行います。

> Note

> > リモート（本製品以外）の無線LANコントローラーによって管理されている本製品（TQRシリーズ）では自動的な設定保存が行われないため、管理下に入ったタイミングでwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存することをおすすめします。
> > また、管理下にあるTQRシリーズを再起動する際も、事前にwireless ap-configuration pull ap local(local)コマンドを実行し、設定を保存してから再起動してください。

> Note

> > CLIで無線機能の設定変更を行った場合は、必ずwireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行し設定変更の適用を行ってください。Web GUIの詳細は「Web GUI」/「無線設定」をご覧ください。

実施内容 | コマンド
設定コマンド
無線機能の設定開始 | wireless(local)（グローバルコンフィグモード）
無線機能の設定適用 | wireless ap-configuration apply ap local(local)（特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F