[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# network(local)

モード: 無線設定モード --> 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless)# [no] network <1-65535>`

無線ネットワーク設定を編集するための無線ネットワークモードに移動する。
このとき、指定した無線ネットワーク設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定した無線ネットワーク設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | 無線ネットワーク設定番号

### 注意・補足事項

■ APプロファイルから参照されている無線ネットワーク設定は削除できない。

### コマンドツリー

    wireless(local) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network(local)（無線設定モード）
             |
             +- airtime-percentage（無線ネットワークモード）
             +- airtime-percentage(local)（無線ネットワークモード）
             +- association-advertisement enable（無線ネットワークモード）
             +- association-advertisement enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- band-steering（無線ネットワークモード）
             +- band-steering(local)（無線ネットワークモード）
             +- bridge（無線ネットワークモード）
             +- bss-trans-manage enable（無線ネットワークモード）
             +- captive-portal（無線ネットワークモード）
             +- captive-portal(local)（無線ネットワークモード）
             +- client-isolation-mode（無線ネットワークモード）
             +- client-isolation-mode vap(local)（無線ネットワークモード）
             +- description（無線ネットワークモード）
             +- description(local)（無線ネットワークモード）
             +- dtim-period（無線ネットワークモード）
             +- dtim-period(local)（無線ネットワークモード）
             +- dup-auth-received（無線ネットワークモード）
             +- dup-auth-received(local)（無線ネットワークモード）
             +- emergency-mode（無線ネットワークモード）
             +- hide-ssid（無線ネットワークモード）
             +- hide-ssid(local)（無線ネットワークモード）
             +- inactivity-timer（無線ネットワークモード）
             +- inactivity-timer(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth critical-mode enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth dynamic-vlan enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth dynamic-vlan enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth mode（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth mode(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth password（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth password(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius dynamic-authorization-client(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius send service-type(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius verify-radius-packet enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius verify-radius-packet enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth two-step-auth-with-cp enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth username（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth username(local)（無線ネットワークモード）
             +- multicast-to-unicast enable（無線ネットワークモード）
             +- multicast-to-unicast enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- passpoint（無線ネットワークモード）
             +- passpoint(local)（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp enable（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp-through enable(local)（無線ネットワークモード）
             +- security（無線ネットワークモード）
             +- security(local)（無線ネットワークモード）
             +- ssid（無線ネットワークモード）
             +- ssid(local)（無線ネットワークモード）
             +- unassociated-client-list acquire(local)（無線ネットワークモード）
             +- vlan（無線ネットワークモード）
             +- web-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
             +- wireless-mac-filter-id（無線ネットワークモード）
             +- wireless-mac-filter-id(local)（無線ネットワークモード）
             +- wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）
show wireless network(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F