[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel mode provisioned

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

`(config-if)# tunnel mode provisioned`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードを国内標準プロビジョニング方式に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 上流インターフェース（tunnel provisioned upstream-interfaceコマンド）
  - プロビジョニングサーバーにアクセスするためのユーザー名・パスワード（tunnel provisioned authenticationコマンド）

> Note

> > 国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースでは、実際に利用するトンネリング方式、トンネルの終端アドレス、トンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはプロビジョニングサーバーから自動的に取得・設定されます。

> Note

> > 国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードを国内標準プロビジョニング方式に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode provisioned ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode provisioned（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel provisioned authentication（インターフェースモード）
tunnel provisioned upstream-interface（インターフェースモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F