[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security

モード: WDS設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`(config-wireless-wds)# security <1-65535>`

`(config-wireless-wds)# no security`

対象WDS接続設定で使用するセキュリティー設定を指定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
セキュリティー設定はあらかじめsecurity mode wpa-personalコマンドで作成しておく必要がある。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号

### 注意・補足事項

■ WDS接続用のVAPのセキュリティーはWPAパーソナルのみ使用可能。
■ AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-RではWDS接続用のVAPのセキュリティーのバージョンにWPA3の使用はできない。
AT-TQ7613、AT-TQ7403、AT-TQ3403、AT-TQm3403、AT-TQ7403-Rでは、無線3でのみWDS接続用のVAPのセキュリティーのバージョンにWPA3が使用可能。

### コマンドツリー

    wds (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- security（WDS設定モード）

### 関連コマンド

security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
show wireless security（非特権EXECモード）
show wireless wds（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F