[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# network-auth-type

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# network-auth-type NETWORKAUTHTYPE [redirect-url URL]`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no network-auth-type NETWORKAUTHTYPE`

ネットワークの認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した認証方式の設定を初期設定に戻す。
初期設定は未設定。

表 1：認証方式
NETWORKAUTHTYPE | 概要
online-enrollment | オンラインエンロールメントの認証タイプ
terms-and-conditions | 認証の条件
redirect-http-https | リダイレクトするhttp/httpsのURL
redirect-dns | リダイレクトするDNSサーバーのURL

### パラメーター

`NETWORKAUTHTYPE` | 認証方式（詳細は表1を参照）
`redirect-url URL` | リダイレクト先のURL。URLはASCII準拠で最大253文字まで。ただし「{ } | \ ^ [ ] ｀ 」は使用できない

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
    dot11u(local) (Passpointモード)
        |
        +- network-auth-type（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F