[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# vap(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# vap <0-15> network <1-65535> [wds {none|parent|child}]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no vap <1-15>`

対象無線インターフェース上のVAP（バーチャルアクセスポイント）を有効にし、無線ネットワーク設定を割り当てる。WDS機能を使用する場合は、WDSの親機・子機の設定を行う。
no形式で指定した場合は指定したVAPを無効にする。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`<0-15>` | VAP番号。15まで指定可能
`network <1-65535>` | VAPで使用する無線ネットワーク設定番号（network(local)コマンド）
`wds {none|parent|child}` | WDSモード。省略時はnone
| `none` | WDSの設定を削除
| `parent` | WDSの親機に設定
| `child` | WDSの子機に設定

### 注意・補足事項

■ VAP0は無効にできない
■ WDSの設定はVAP0でのみ可能

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- vap(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

network(local)（無線設定モード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F