[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`> show ipv6 interface [IFRANGE] [brief]`

IPv6インターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はIPv6アドレスを設定可能なすべてのインターフェースが表示される
`brief` | 特に意味はない。指定してもしなくても同じ

### 使用例

    awplus> show ipv6 interface ↓
      * = Autoconfigured Address
    Interface     IPv6-Address                    State        Status      Protocol
    lo            unassigned                      N/A          admin up    running
    vlan1         unassigned                      N/A          admin up    down
    vlan10        2001:db8:2:10::1/64             preferred    admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64     preferred
    vlan20        2001:db8:2:20::1/64             preferred    admin up    running
                  fe80::215:77ff:fead:f818/64     preferred

State欄には各IPv6アドレスの状態として次のいずれかが表示される。
また、状態のあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、該当アドレスが自動設定されたことを示す。

- tentative - 暫定アドレス。アドレスが重複していないことを確認する処理（DAD）がまだ完了していない状態
- DAD failed - 暫定アドレスの重複を検出。DADによりアドレスが重複していることを検出した状態
- preferred - 優先アドレス。重複していないことが確認された有効なアドレス。優先的に使用可能
- deprecated - 非推奨アドレス。重複していないことが確認された有効なアドレスだが、優先的に使用できる期間（Preferred Lifetime）を過ぎており、積極的には使用されない

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F