[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# configuration-attribute

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# configuration-attribute radius`

`(config-isakmp-profile)# no configuration-attribute`

対象ISAKMPプロファイルにおいて、設定属性の通知を有効にする。
no形式で実行した場合は設定属性の通知を無効にする。
初期設定は無効。
本設定が有効な場合は、クライアントからIPv4アドレスの要求があったときだけ、RADIUSサーバーから得たRADIUS属性にもとづいて下記のISAKMP属性を通知する（RADIUSサーバーから得られた場合は、クライアントのIPv4アドレス以外の情報も通知する）。

表 1：サポートする設定属性
RADIUS属性 | ISAKMP属性 | 説明
Framed-IP-Address(8) | INTERNAL_IP4_ADDRESS(1) | クライアントのIPv4アドレス
MS-Primary-DNS-Server(MS-28) | INTERNAL_IP4_DNS(3) | IPv4プライマリーDNSサーバー
MS-Secondary-DNS-Server(MS-29) | INTERNAL_IP4_DNS(3) | IPv4セカンダリーDNSサーバー

### パラメーター

`radius` | 通知する設定属性の値をRADIUSサーバーから取得する

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- configuration-attribute（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F