[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# lacp enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] lacp enable`

対象APプロファイルにおいて、有線ポート（LAN1/PoEポートとLAN2ポート）に対してLACP機能を有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless-ap-prof)# lacp enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2

■ カスケード、またはスタティックLAGが有効に設定されている場合、本設定は意味を持たない。
■ 本設定を使用する際には、APを接続するインターフェースでlacp global-passive-mode enableコマンドを有効にする。なお、同コマンドの初期値は有効。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
    ap-profile local(local) (無線設定モード)
        |
        +- lacp enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
link-aggregation enable（APプロファイルモード）
port-cascade enable（APプロファイルモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F