[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# channels(local)

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# channels {CHANNELS|all|psc}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no channels`

対象無線インターフェースにおける、自動チャンネル選択の候補チャンネルを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はall。

### パラメーター

`CHANNELS` | 候補チャンネル。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。初期値はall（すべてのチャンネル）
`all` | 利用可能なすべてのチャンネル（対象無線インターフェースの設定によって実際のチャンネルは変動）
`psc` | Preferred Scanning Channels。無線インターフェース（radio）が3の場合に使用可能。使用帯域幅により指定されるチャンネルは次の通り。20MHz：5, 21, 37, 53, 69, 85、40MHz：1, 5, 17, 21, 33, 37, 49,53, 65,69, 81,85、80MHz：すべてのチャンネル、160MHz：すべてのチャンネル

### 注意・補足事項

■ AP個別設定のchannel(local)コマンドで使用チャンネルを固定設定する場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルからしか選択できない。同コマンドでautoを指定した場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルから自動的に選択される。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
    radio(local) (APプロファイルモード)
        |
        +- channels(local)（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

channel(local)（AP登録・無線モード）
show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F