[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap capability hwtype(local)

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap capability hwtype at-tq7403-r`

AP共通設定（APプロファイル）で指定可能なモード、帯域幅の組み合わせを表示する。

### パラメーター

`at-tq7403-r` | AT-TQ7403-R

### 使用例

    awplus# show wireless ap capability hwtype at-tq7403-r ↓
    Country: jp
    Model           Band Radio Mode      Bandwidths
    --------------- ---- ----- --------- ----------------
    at-tq7403-r     -    1     bg        20
                               bg-n      20, 40
                              *bg-n-ax   20, 40
                         2     a         20
                               a-n       20, 40
                               a-n-ac    20, 40, 80
                              *a-n-ac-ax 20, 40, 80
                         3    *ax        20, 40, 80, 160

### 関連コマンド

bandwidth(local)（APプロファイル・無線モード）
mode(local)（APプロファイル・無線モード）
radio(local)（APプロファイルモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F