[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ppp ipcp dns suffix-list

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp ipcp dns suffix-list LISTNAME`

`(config-if)# no ppp ipcp dns suffix-list`

対象PPPインターフェースで学習したDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象PPPインターフェースで学習したDNSサーバーと特定ドメインの関連付けを削除する。

### パラメーター

`suffix-list LISTNAME` | ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンド。大文字小文字を区別する）

### 使用例

■ ppp0インターフェースで学習したDNSサーバーを、ドメインリストexample_jpにマッチするドメインの問い合わせにだけ使用するよう設定する。PPPインターフェースで接続相手からDNSサーバーの通知を受けるためには、ppp ipcp dnsコマンドでrequestかrequiredを指定する必要がある点に注意。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns request ↓
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns suffix-list example_jp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）

### 関連コマンド

encapsulation ppp（インターフェースモード）
ip address negotiated（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F