[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth radius verify-radius-packet enable(local)

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth radius verify-radius-packet enable`

MAC認証の動作モード（mac-auth mode(local)コマンド）が「RADIUS」または「MACアドレスリスト＋外部RADIUS」において、RADIUSパケットの検証を有効にする。有効にするとRADIUSサーバーから受信したRADIUS応答パケットの検証を行う。RADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれない場合は受け入れない。無効の場合は検証を行わずRADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれていなくても受け入れる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth radius verify-radius-packet enable ↓

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーで認証を行っている環境で本機能を有効にする場合、ローカルRADIUSサーバーが動作している機器はファームウェアバージョン5.5.4-2.x以降をご使用ください。ファームウェアバージョン5.5.4-1.2以前のローカルRADIUSサーバーはMessage-Authenticator属性を含んだ応答ができないため、本機能を有効にするとMACベース認証やWeb認証ができなくなります。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
    network(local) (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth radius verify-radius-packet enable(local)（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network(local)（非特権EXECモード）
mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
mac-auth mode(local)（無線ネットワークモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F