[index] AT-TQ7403-R コマンドリファレンス 5.5.5

# index(local)

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# index <1-4>`

`(config-wireless-sec-wep)# no index`

対象セキュリティー設定（WEP）において、key(local)コマンドで設定したWEPキー1～4のうち実際に使用するキーの番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-4>` | WEPキー番号

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
    security mode wep(local) (無線設定モード)
        |
        +- index(local)（WEP設定モード）

### 関連コマンド

key(local)（WEP設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2024-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003360 Rev.F